
[registration_free]

	[friendlyname]
Jan Kiesewalter
Female Deer
Default




[model]
model\model.cfg



[varnamelist]
2
..\..\Scripts\AI_Cars\AI_varlist.txt
..\..\Scripts\AI_Cars\lights_varlist.txt

[script]
1
..\..\Scripts\AI_Cars\main_AI.osc

[constfile]
1
script\AI_constfile.txt

	spread of rowdy-factor: will be calculated on creation for each vehicle randomized between first and second value:

[rowdy_factor]
0.5
1


	0: Blick nach vorne (std)
[add_camera_driver]
0
7.76
2.62
-0.06
50
0
-10

	0: Blick nach vorne (std, Passagier)
[add_camera_pax]
0
7.76
2.62
-0.06
50
0
-10


	Folgender Befehl setzt die Standardfahrerkamera:

[set_camera_std]
0

	Folgender Befehl setzt den Zentrierpunkt der Außenkamera:

[set_camera_outside_center]
0
0
0.85



	Masse in t:
[mass]
0.15

[momentofintertia]
1.49
0.40
1.56




	Höhe d. Schwerpunktes überm Boden:

[schwerpunkt]
1



	Rollwiderstand (konstant, wird demnächst eventuell geändert) als Kraft in N
[rollwiderstand]
200

	Längskoordinate des Drehpunktes, wenn der Bus eine Kurve beschreibt:
[rot_pnt_long]
-0.4

	Kehrwert des minimalen Lenkradiuses: (Berechenbar über die Formel: inv_turnradius = tan(alpha)/s,
	wobei alpha der maximale Winkel bspw. der Vorderachse und s deren Abstand zum Drehpunkt in Längsrichtung ist:

[inv_min_turnradius]
5.67



[newachse]

	Koordinate:

achse_long
0
achse_maxwidth
0.6
achse_minwidth
0.45
achse_raddurchmesser
0.503
	Federkonstante der Federung PRO SEITE in kN/m
achse_feder
5000
	Höchstbelastung in kN
achse_maxforce
1000
	Dämpferkonstante in kNs/m
achse_daempfer
5000
	Ist diese Achse angetrieben?
achse_antrieb
1





	










