
[friendlyname]
Karosa
B941E - VOITH (Liaz)
Praha

[description]
Karosa B 941E je městský model autobusu vyráběný spoločností Karosa Vysoké Mýto vyráběný v rokách 1997 až 2001.

-Technical data-

Délka:		17 615 mm
Šířka:		2500 mm
Výška:		3165 mm
Obsaditelnost	42:118


[end]

[number]
Regs_B941E.org

	[registration_free]

[registration_automatic]
B-V 


[kmcounter_init]
1992
60000



[sound]
sound\sound_karosa_voith_predek.cfg

[sound_ai]
sound\sound_karosa_voith_predek.cfg

[model]
model\1.cfg

[paths]
model\paths_Main_B941E.cfg

[passengercabin]
model\passengercabin_B941E_Main.cfg

	////////////////////////////////////////////////////////
		Scripts
	////////////////////////////////////////////////////////

[varnamelist]
25
script\AI_varlist.txt
script\Collision_varlist.txt
script\antrieb_varlist_voith-zf.txt
script\engine_varlist_turbo.txt
script\elec_varlist.txt
script\bremse_varlist.txt
script\auspuff_varlist.txt
script\lights_varlist.txt
script\door_varlist85Mod_941.txt
script\wiper_varlist.txt
script\cockpit_varlist.txt
script\klappern_varlist.txt
script\heizung_varlist.txt
script\rain_varlist.txt
script\dirt_varlist.txt
script\OIS_varlist.txt
script\BUSE_varlist.txt
script\wimpel_varlist.txt
script\visual_varlist.txt
script\cashdesk_varlist.txt
script\ticketprinter_varlist.txt
script\okna_varlist.txt
script\JKZ_varlist.txt
script\MESIT_varlist.txt
script\articulation_varlist.txt

[stringvarnamelist]
7
script\OIS_stringvarlist.txt
script\BUSE_stringvarlist.txt
script\ticketprinter_stringvarlist.txt
script\cockpit_stringvarlist.txt
script\JKZ_stringvarlist.txt
script\DPP_stringvarlist.txt
script\MESIT_stringvarlist.txt

[script]
28
script\man_D92_main.osc
script\man_D86_main_AI.osc
script\collision_manual.osc
script\cockpit_m.osc
script\Voith_DIWA.osc
script\engine_turbo.osc
script\elec.osc
script\bremse.osc
script\auspuff.osc
script\lights.osc
script\door_nd_941.osc
script\wiper.osc
script\klappern.osc
script\forcefeedback.osc
script\rain.osc
script\dirt.osc
script\sound_volume.osc
script\heizung.osc
script\OIS.osc
script\BUSE.osc
script\wimpel.osc
script\cashdesk.osc
script\ticketprinter.osc
script\okna_old.osc
script\JKZ.osc
script\DPP.osc
script\MESIT.osc
script\articulation.osc

[constfile]
18
script\AI_constfile.txt
script\collision_constfile.txt
script\Voith_D851.3E.txt
script\engine_constfile_D2865.txt
script\elec_constfile.txt
script\bremse_constfile_D92.txt
script\lights_constfile.txt
script\door_constfile_B941.txt
script\auspuff_constfile.txt
script\cockpit_constfile_D92.txt
script\klappern_constfile.txt
script\forcefeedback_constfile.txt
script\wiper_constfile.txt
script\dirt_constfile.txt
script\heizung_constfile.txt
script\OIS_constfile.txt
script\BUSE_constfile.txt
script\articulation_constfile.txt

	////////////////////////////////////////////////////////
		Kameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////

0: Blick nach ganz links	
[add_camera_driver]
-0.93
5.65
2.209
-0.06
48
-130
-10
1: Jeste levejsi :-)
[add_camera_driver]
-0.65
4.75
2.45
-0.06
48
-60
0
2: Leva
[add_camera_driver]
-0.65
4.75
2.45
-0.06
48
-20
0

3: Normal (std)
[add_camera_driver]
-0.65
4.75
2.45
-0.06
60
0
-12.5



4: Prava
[add_camera_driver]
-0.65
4.75
2.45
-0.06
48
35
-5

5: Zrcatka

[add_camera_driver]
-0.65
4.75
2.45
-0.06
48
35
12
[view_schedule]


6: dvere predek
[add_camera_driver]
-0.65
4.75
2.45
-0.06
55
80
-5

7: Do vozu
[add_camera_driver]
-0.6
5.687
2.209
-0.06
50
118
-10

8: Do vozu 2
[add_camera_driver]
-0.040
5.35
2.209
-0.06
50
180
-10

9: Kontrolky
[add_camera_driver]
-0.6
5.25
2.268
-0.06
58
0
-30
[view_ticketselling]


################
Passagiersichten
################

	8: Cestujci stoj. pred.
[add_camera_pax]
0
4.134
2.716
-0.06
45
-15
-25

	0: Hinten mittig sitzend
[add_camera_pax]
-0.351
-4.242
2.3
-0.06
45
0
0

	1: Na stojaka
[add_camera_pax]
0
-0.5
2.6
-0.06
45
90
0
	2: vorne auf dem "Beifahrersitz"
[add_camera_pax]
0.8
3.6
2.3
-0.06
45
-20
0

	3: Houpacka
[add_camera_pax]
-0.918
-5.634
2.25
-0.06
45
0
0


	4: Houpacka2
[add_camera_pax]
0.918
-5.634
2.25
-0.06
45
0
0

	5: Ridic
[add_camera_pax]
0.0
4.537
2.716
-0.06
45
180
0

	6: Ridic schody
[add_camera_pax]
0.823
4.878
2.321
-0.06
45
-90
0

	7: Cestujci stoj. zad.
[add_camera_pax]
0
-4.35
2.716
-0.06
45
0
0

[add_camera_pax]
0
-5.634
2.5
-0.06
45
0
0

	5: Oberdeck hinten Mitte Venkovní
[add_camera_pax]
0
0
3.0
40.0
45
0
0

	5: Oberdeck hinten Mitte
[add_camera_pax]
0
0
3.0
75
45
0
0


	5: Oberdeck hinten Mitte
[add_camera_pax]
0
0
3.0
100
45
0
0

	7: Oberdeck vorne rechts
[add_camera_pax]
-4.5
13
0.5
0
80
180
0

	7: Oberdeck vorne rechts
[add_camera_pax]
0
13
0.5
0
80
180
0

	8: Oberdeck vorne rechts
[add_camera_pax]
4.5
13
0.5
0
80
180
0

	Folgender Befehl setzt die Standardfahrerkamera:

[set_camera_std]
3

	Folgender Befehl setzt den Zentrierpunkt der Außenkamera:

[set_camera_outside_center]
0
0
1.3

	////////////////////////////////////////////////////////
		ticket block attach points
	////////////////////////////////////////////////////////	

	Please mind: Nr.0 = ticket type 0, Nr.1 = ticket type 1 and so on.

ticket type 0:

[new_attachment]

attach_rot_y
0

attach_rot_z
90

attach_trans
-1.1
5.3000
1.6837

ticket type 1:

[new_attachment]

attach_rot_y
0

attach_rot_z
90

attach_trans
-1.1
5.25
1.6837

ticket type 2:

[new_attachment]

attach_rot_y
0

attach_rot_z
90

attach_trans
-1.1
5.2
1.6837



ticket type 3:

[new_attachment]

attach_rot_y
0

attach_rot_z
90

attach_trans
-1.1
5.15
1.6837

ticket type 4:

[new_attachment]

attach_rot_y
0

attach_rot_z
90

attach_trans
-1.1
5.1
1.6837
	////////////////////////////////////////////////////////
		Reflexionskameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////
	
[add_camera_reflexion_2]
-1.3895
5.5661
2.6231
0
49
162
0
0.15



[add_camera_reflexion]
1.3562
6.1935
2.5032
0
52
201
-15



[add_camera_reflexion_2]
0.3137
5.5111
2.9143
0
52
195
-25
0.2



[add_camera_reflexion]
0.9658
5.5739
2.9601
0
52
230
-20



	////////////////////////////////////////////////////////
		Physikalische und geometrische Grunddaten
	////////////////////////////////////////////////////////

[mass]
8

500
200
500

[momentofintertia]
300
80
300

[boundingbox]
2.52
9.5
2.5
0
0.7
1.7

[schwerpunkt]
1.2

[rollwiderstand]
900

[rot_pnt_long]
-1.643

[inv_min_turnradius]
0.13

[ai_deltaheight]
-0.10

	Vorderachse:

[newachse]
achse_long
3.275
achse_maxwidth
2.4
achse_minwidth
1.83
achse_raddurchmesser
0.94
achse_feder
240
achse_maxforce
90
achse_daempfer
20
achse_antrieb
0

	Hinterachse:

[newachse]
achse_long
-2.615
achse_maxwidth
2.4
achse_minwidth
1.17
achse_raddurchmesser
0.94
achse_feder
280
achse_maxforce
116
achse_daempfer
20
achse_antrieb
1

[coupling_back]
0
-4.24869
0.503

[couple_back]
Karosa_B941E_Trail_VOITH-Liaz.bus
false
