Antrieb für einen MB O305, 4-Gang





[newcurve]
antrieb_getr_ratio

[pnt]
-1
-4.314

[pnt]
0
0

[pnt]
1
4.434

[pnt]
2
2.481

[pnt]
3
1.497

[pnt]
4
1



[const]
antrieb_i_achse
5.68


[const]
antrieb_kupp_Mmax_haft
1200

[const]
antrieb_kupp_Mmax_gleit
1100






[newcurve]
antrieb_kupplung

[pnt]
0
1


[pnt]
0.95
0

[pnt]
1
0



[newcurve]
antrieb_shifter_posx

[pnt]
-1
-1.5

[pnt]
0
0

[pnt]
1
-0.5

[pnt]
2
-0.5

[pnt]
3
0.5

[pnt]
4
0.5


[newcurve]
antrieb_shifter_posy

[pnt]
-1
1

[pnt]
0
0

[pnt]
1
1

[pnt]
2
-1

[pnt]
3
1

[pnt]
4
-1


[const]
antrieb_shifter_spdx
12

[const]
antrieb_shifter_spdy
3

[const]
antrieb_clutch_warning_time
15

---------------------------------------
Nötig fürs KI-Script:

[const]
antrieb_getr_ratioR
-2.23

[const]
antrieb_getr_ratio1
2.12

[const]
antrieb_getr_ratio2
1.35

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.0

[const]
antrieb_getr_ratio4
0.7


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
710

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
883

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
630

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
850

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
975

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
1050

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
1800

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
1800

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
1600

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
1600