Gearbox version:
1: No retarder in 1st gear, no auto-neutral on standstill (ANS) [DIWA]
2: Retarder present in 1st gear, ANS triggered when brakes applied [DIWA.2]
3: No retarder in 1st gear, ANS triggered when parking brake applied [DIWA.3 & .3E]
4: No retarder in 1st gear, ANS triggered when brakes applied [DIWA.3(E) variant & .5 variant]
5: No retarder in 1st gear, ANS triggered when either brakes or parking brake applied [DIWA.5, & .3(E) variant]
6: Retarder present in 1st gear, ANS triggered when either brakes or parking brake applied [DIWA.2 variant]
[const]
antrieb_getr_version
5

Zeit für den Wechsel zwischen Retarder und Traktion (nur bei Getriebeversion 2)
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.6

Mindestzeit, die eingekuppelt sein muss, bevor Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_gear_engaged_mintime
1

Geschwindigkeit, unterhalb der die Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_maxspeed
70

Bremsdruck in Pa, ab dem Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_brakepressure
170000

[const]
antrieb_kuppl_M_up_max
1500

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min
1500

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_max
1600

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_min
1500

[const]
antrieb_getr_ratio1
1.36

[const]
antrieb_getr_ratio2
1.36

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.0

[const]
antrieb_getr_ratio4
0.73

[const]
antrieb_i_achse
5.74


Die folgenden Werte beziehen sich auf die Drehzahl der Kardanwelle und sind somit unabhängig von Achsübersetzung und Reifengröße!
km/h zu Wellendrehzahl (Raddurchmesser=1.03, i_achse=5.74 =>Faktor 29.56

[const]
antrieb_getr_enginebrake_on
1

[const]
antrieb_getr_enginebrake_timelag
1

[const]
antrieb_kickdown_on
0

[const]
antrieb_getr_sensotop_on
1

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
520

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
570

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1Pwr
800

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd1
800

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
500

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
550

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2Pwr
700

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2
700

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
850

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
950

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2Pwr
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
805

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
900

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3Pwr
1250

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd3
1200

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
1150

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
1250

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3Pwr
1550

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd3
1550

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
1050

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
1200

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4Pwr
1500

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd4
1500

[const]
antrieb_wandler_fillrate
1000

[const]
antrieb_slippingconst
4000

[const]
retarder_min_einschaltspeed
502

[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.2

[const]
antrieb_getr_gearholdmintime
1

[newcurve]
retarder_stufe1
[pnt]
0
0
[pnt]
10
194
[pnt]
20
388
[pnt]
30
407
[pnt]
40
485
[pnt]
50
641
[pnt]
60
854
[pnt]
70
990
[pnt]
80
1165

[newcurve]
retarder_stufe2
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
874
[pnt]
40
1019
[pnt]
50
1165
[pnt]
60
1262
[pnt]
70
1359
[pnt]
80
1456

[newcurve]
retarder_stufe3
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
1068
[pnt]
40
1554
[pnt]
50
1845
[pnt]
60
1942
[pnt]
70
1991
[pnt]
80
2039


[const]
antrieb_gangwahlzeit
0.5

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.1

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda

[pnt]
-3
300

[pnt]
0
15

[pnt]
0.780
4.05

[pnt]
1
0

[newcurve]
antrieb_wandler_my

[pnt]
0
2.713

[pnt]
0.86
1.03

[pnt]
1
0

[newcurve]
antrieb_wandler_my_gearR

[pnt]
0
5.2

[pnt]
0.85
1

[pnt]
1
0

[newcurve]
antrieb_reverse_torque_reduction

[pnt]
-250
0

[pnt]
0
1



[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_r

[pnt]
0.14
-12

[pnt]
0.35
-8

[pnt]
0.7
-4

[pnt]
1
0

[newcurve]
antrieb_wandler_my_r

[pnt]
0.14
5

[pnt]
1
0


[newcurve]
antrieb_wandler_lowrpmsoftness

[pnt]
0
0.4

[pnt]
1000
1



[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0.5

[pnt]
0.4
1.5

[pnt]
0.6
1

[const]
gear_efficiency
0.95


'Actuator rate in 1/n per second (total range 0..1)

[const]
kickdown_stellglied_inc_rate
2

[const]
kickdown_stellglied_dec_rate
1

[const]
throttle_stellglied_inc_rate
1

[const]
throttle_stellglied_dec_rate
0.3

'minimum acceleration for upshift (m/s^2)

[const]
min_upshift_acceleration
-0.2


[newcurve]
antrieb_getr_sensotop_acc_thres_upshift

[pnt]
0
-1

[pnt]
1
0.6

[newcurve]
antrieb_getr_sensotop_acc_thres2_upshift

[pnt]
0
0

[pnt]
1
0.6

[newcurve]
antrieb_getr_sensotop_acc_thres_downshift

[pnt]
0
-1.2

[pnt]
1
-0.4

[newcurve]
antrieb_getr_sensotop_acc_thres2_downshift

[pnt]
0
-1.2

[pnt]
1
-0.40

[newcurve]
antrieb_getr_enginebraking_acc_thres

[pnt]
0
0

[pnt]
0.1
0

[pnt]
1
-5.0

[newcurve]
engine_sensotop_torquelimit_ratio

[pnt]
0
1

[pnt]
1
0.90

[pnt]
2
0.95

[pnt]
3
1

[pnt]
4
1