Voith 506 - 2 Speed
Getriebeversion:
1: Retarder nicht im 1. Gang, keine Neutralschaltung
2: Retarder im 1. Gang, Neutralschaltung
3: Retarder nicht im 1. Gang, Neutralschaltung
[const]
antrieb_getr_version
1

Zeit für den Wechsel zwischen Retarder und Traktion (nur bei Getriebeversion 2)
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.01

Mindestzeit, die eingekuppelt sein muss, bevor Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_gear_engaged_mintime
0.01

Geschwindigkeit, unterhalb der die Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_maxspeed
300

Bremsdruck in Pa, ab dem Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_brakepressure
200000

Zeit zwischen Erfüllen der Bedingungen zur Neutralschaltung und tatsächlichem Auskuppeln
[const]
antrieb_neutral_time
0.01

[const]
antrieb_kuppl_M_up_max
700

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min
300

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_max
700

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_min
400

[const]
antrieb_getr_ratio1
2.12

[const]
antrieb_getr_ratio2
1.00

[const]
antrieb_i_achse
5.94


Die folgenden Werte beziehen sich auf die Drehzahl der Kardanwelle und sind somit unabhängig von Achsübersetzung und Reifengröße!
km/h zu Wellendrehzahl (Raddurchmesser=1.03, i_achse=5.74 =>Faktor 29.56

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
749

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
749

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd1
749


[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
700

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
700

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2
700

Nicht benutzt, aber nicht entfernen:
not in use, but don't remove:

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
800

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
800

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd2
800

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
800

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
993

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd3
1100



[const]
antrieb_wandler_fillrate
1000


[const]
retarder_min_einschaltspeed
50002

[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.2

[newcurve]
retarder_stufe1
[pnt]
0
0
[pnt]
0
0
[pnt]
0
0
[pnt]
0
0
[pnt]
0
0
[pnt]
0
0
[pnt]
0
0
[pnt]
0
0
[pnt]
0
0

[newcurve]
retarder_stufe2
[pnt]
0
0
[pnt]
0
0
[pnt]
0
0
[pnt]
0
0
[pnt]
0
0
[pnt]
0
0
[pnt]
0
0
[pnt]
0
0
[pnt]
0
0

[newcurve]
retarder_stufe3
[pnt]
0
0
[pnt]
0
0
[pnt]
0
0
[pnt]
0
0
[pnt]
0
0
[pnt]
0
0
[pnt]
0
0
[pnt]
0
0
[pnt]
0
0


[const]
antrieb_gangwahlzeit
1.2

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.5

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda

[pnt]
-2
8.6

[pnt]
0
8.5

[pnt]
0.85
3.1

[pnt]
1
0

[pnt]
2
-10

[newcurve]
antrieb_wandler_my

[pnt]
0
2.7

[pnt]
0.85
1.4

[pnt]
1
1



[newcurve]
antrieb_reverse_torque_reduction

[pnt]
-220
0


[pnt]
0
1



[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_r

[pnt]
0.2
-12

[pnt]
0.5
-8

[pnt]
1
-4

[pnt]
1.42857
0



[newcurve]
antrieb_wandler_my_r

[pnt]
0.2
5

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_lowrpmsoftness

[pnt]
0
0.4

[pnt]
1000
1



[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0.5

[pnt]
0.4
1.5

[pnt]
0.6
1

[const]
gear_efficiency
0.95


