[const]
standheizung_vorlauf
10

[const]
standheizung_nachlauf
60

[const]
standheizung_minlauf
10

[const]
standheizung_brenner_t_ein
65

[const]
standheizung_brenner_t_aus
70

[const]
heizung_Qrate_standheizung
25000


[const]
cabinair_Qrate_envir_factor
70

[const]
cabinair_cvm
93000
J/K

[const]
cabinair_Qrate_engine_factor
15

[const]
cabinair_T_passenger
37
°C

[const]
cabinair_Vrate_passenger
0.00013
m³/s

[const]
cabinair_absHum_passenger
40
g/m³

[const]
cabinair_V
90
m³

[const]
cabinair_cv
717
J/kgK


[const]
cabinair_A_perdoor
0.1
m²

[const]
cabinair_A_perdach
0.11
m²

[const]
cabinair_A_perwindow
0.025
m²

[const]
cabinair_A_frontheater
0.10
m²

[const]
cabinair_A_cabinheater
0.02
m²

[const]
cabinair_windowdoor_minkmh
2

[const]
cabinair_windowdoor_effectivity
1.0

[const]
heat_exchanger_effectivity
0.8

[const]
HCP_vent_low_RPM
66

[const]
HCP_vent_mid_RPM
89

[const]
HCP_vent_hi_RPM
100