[const]
engine_J
3.5

[const]
engine_rpm_limsup
3200

[const]
speed_governor_sw
1

[const]
engine_speedcontrol
0

[const]
engine_e-gas
1

[const]
engine_governed_idle_RPM
592

[const]
engine_power_idle
27010

[const]
engine_coldM
-300

[newcurve]
governor
[pnt]
-100.00
1

[pnt]
75.00
1

[pnt]
76.00
0

[newcurve]
engine_M_maxThrottle

[pnt]
50
0

[pnt]
300
400

[pnt]
592
700

[pnt]
600
700

[pnt]
1000
840

[pnt]
1100
860

[pnt]
1200
870

[pnt]
1300
882

[pnt]
1500
870

[pnt]
1700
840

[pnt]
1900
800

[pnt]
2100
760

[pnt]
2300
0




[newcurve]
engine_M_minThrottle

[pnt]
50
0

[pnt]
300
250

[pnt]
592
50

[pnt]
700
0

[pnt]
1000
-150

[pnt]
2500
-250


[newcurve]
engine_M_minT1000

[pnt]
50
0

[pnt]
300
250

[pnt]
592
50

[pnt]
1000
0

[pnt]
1500
-200

[pnt]
2500
-250


[newcurve]
engine_efficiency_rpm

[pnt]
0
0

[pnt]
600
0.35

[pnt]
1200
0.45

[pnt]
1700
0.45

[pnt]
2300
0.2


[newcurve]
engine_efficiency_throttle

[pnt]
0
1.2

[pnt]
0.8
1

[pnt]
1
1.3


[const]
engine_fuel_value
16
9.97
Heizwert Diesel: 11.8 kWh/kg mit Dichte 0.845 kg/l verrechnet

[const]
engine_tank_capacity
250


[const]
luefterthermostat_opn
86

[const]
luefterthermostat_cls
80

[const]
kuehlerthermostat_opn
93

[const]
kuehlerthermostat_cls
80

[newcurve]
kuehlwassersmoke

[pnt]
0
0

[pnt]
105
0

[pnt]
115
100


[const]
engine_Qrate_engine_factor
1.2

[const]
engine_Qrate_cooling_factor
300

[const]
engine_Qrate_fan_factor
3

[const]
engine_Qrate_veloc_factor_basic
200

[const]
engine_Qrate_veloc_factor
4

[const]
engine_cvm_engine
600000

[const]
engine_cvm_envir
10000
