{macro:ucam_init}
	0 (S.L.reflexion_visible)
{end}

{macro:ucam_frame}
	(L.L.elec_busbar_main)
	{if}	
		(L.L.velocity) 5 <
		{if}
			1 (S.L.reflexion_visible)
		{else}
			0 (S.L.reflexion_visible)
		{endif}
	{else}
		0 (S.L.reflexion_visible)
	{endif}	
{end}
