Allgemeine Motordaten
#################################################

[const]
engine_J
2.733

[const]
engine_coldM
-350

[newcurve]
engine_M_maxThrottle

[pnt]
50
0

[pnt]
300
477

[pnt]
700
597

[pnt]
1000
970

[pnt]
1200
1050

[pnt]
1400
1050

[pnt]
1600
1050

[pnt]
1700
1033

[pnt]
2200
798

[pnt]
2400
720

[pnt]
3000
720

Schleppmoment: schlepp_G + (engine_n * schlepp_n) = drag torque/Schleppmoment

[const]
schlepp_G
129

[const]
schlepp_n
0.07

efficiency: Die Effizienz beschreibt die Verbrennung/ the efficiency describes the burning of the engine 

[newcurve]
engine_efficiency_rpm

[pnt]
50
0

[pnt]
300
0.409

[pnt]
700
0.531

[pnt]
1000
0.512

[pnt]
1200
0.528

[pnt]
1400
0.546

[pnt]
1600
0.554

[pnt]
1700
0.557

[pnt]
2200
0.602

[pnt]
2400
0.608

[pnt]
3000
0.608


[newcurve]
engine_efficiency_throttle

[pnt]
0
1.13

[pnt]
0.835
1

[pnt]
1
1.095

[const]
engine_fuel_value
9.97
Heizwert Diesel: 11.8 kWh/kg mit Dichte 0.845 kg/l verrechnet

[const]
engine_tank_capacity
250

[const]
anlasser_n
300

[const]
luftkompressor_M
12

Einspritzsystem
############################################################

Welches Einspritzsystem? 1: mechanischer P-Regler, 2: elektronischer PI-Regler, 3: Elektronischer PI-Regler mit Vorsteuerung

[const]
leerlaufregler
2

Reglerparameter (P- und I-Anteil)

[const]
p_idle
0.0023

[const]
i_idle
0.0001

Nur bei Einspritzsystem 1, mechanische Trägheit

[const]
idle_re
0.025

Reaktionszeit Gaspedal (0....1) (slow....fast) (old engines = 1)

[const]
engine_throttle_re
0.3

Reaktionszeit Einspritzsystem (0....30) (slow....fast)

[const]
engine_re_up
8
3

[const]
engine_re_dn
8
3

Leerlaufdrehzahl

[const]
engine_idle_rpm
600

Abregeldrehzahl mit zugehörigem P-Regler

[const]
abregel_n
2300

[const]
abregel_p
0.007

Abregelgeschwindigkeit

[const]
abregel_v
100

Weitere Motorfunktionen
##############################################################

[const]
engine_e-gas
1

engine_ASR =0, aus; =1 altes ASR; =2 neues ASR;


[const]
engine_ASR
1

nur für neues ASR: (0.1....0.95) möglichst hoher Wert

[const]
ASR_Faktor
0.9

Momentbegrenzung wird eingesteuert, kann über "m_max" angesprochen werden

[const]
m_begrenzung
0

[const]
max_m
9999

Kaltstartverhalten
#################################################################

Soll ein Kaltstartverhalten vorhanden sein?

[const]
startverhalten
0
Zusatzmoment durch innere Reibung (Nm/K)

[const]
kalt_zusatz_m
2.58

bis zu welcher Temperatur soll das Zusatzmoment vorhanden sein?

[const]
warm_t
47.5

Kaltstartdrehzahlerhöhung, bis zu welcher Temperatur? Welche Drehzahl? wenn nicht erwünscht "n_kalt" auf 0 setzen!

[const]
n_kalt_t
37.5

[const]
n_kalt
800

Soll Vorgeglüht werden? (Nicht unbedingt realistisch, aber wer spaß an der Freude hat... funktioniert nur zusammen mit "startverhalten")

[const]
vorgluehen
0

Leistung Vorglühanlage, dimensionslos

[const]
vorglueh_P
6

Ab welcher Temperatur läuft die Verbrennung "normal" ab?

[const]
vorglueh_end_t
5

Turbolader
##############################################################

Soll ein Turbo vorhanden sein?

[const]
turbo_vorh
1

Ansprechverhalten auf Gaspedalstellung, 1: exponentiell, 10: nahezu linear

[const]
turbo_up
1

[const]
turbo_dn
1

Turboreaktionsgeschwindigkeit (kleiner Wert = schnelleres Ansprechverhalten)

[const]
turbo_re_up
27.5


[const]
turbo_re_dn
19.6

minimaler Turbo Multiplikator

[const]
turbo_min
0.62

nur für Sound: Turbodrehzahl

[const]
turbo_rpm
1.3

[const]
turbo_max_rpm
15000

[const]
turbo_vol
0.7

StartStop-System
##############################################################

[const]
StartStop_vorh
0

[const]
StartStop_druck
780000

[const]
StartStop_temperatur
55

[const]
StartStop_zeit
0.6

Kühlsystem
#################################################################

[const]
luefterthermostat_opn
93

[const]
luefterthermostat_cls
90

[const]
kuehlerthermostat_opn
87

[const]
kuehlerthermostat_cls
84

[newcurve]
kuehlwassersmoke

[pnt]
0
0

[pnt]
105
0

[pnt]
115
100


[const]
engine_Qrate_engine_factor
1.2

[const]
engine_Qrate_cooling_factor
300

[const]
engine_Qrate_fan_factor
1.62

[const]
engine_Qrate_veloc_factor_basic
120

[const]
engine_Qrate_veloc_factor
2

[const]
engine_cvm_engine
443593

[const]
engine_cvm_envir
9600
