'######################
' ZF S5 - 680 (recomendado para OF1721 5 Marchas)
'######################

[const]
numgears_fw
5

[const]
antrieb_getr_ratioR
-7.09

[const]
antrieb_getr_ratio1
7.44

[const]
antrieb_getr_ratio2
4.1

[const]
antrieb_getr_ratio3
2.29

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.47

[const]
antrieb_getr_ratio5
1.0

[const]
antrieb_getr_ratio6
0

' Losses due to the drivetrain (use 1 if don't have loss)

[const]
antrieb_getr_ratio1_loss
0.6

[const]
antrieb_getr_ratio2_loss
0.8
[const]
antrieb_getr_ratio3_loss
1

[const]
antrieb_getr_ratio4_loss
1

[const]
antrieb_getr_ratio5_loss
1

[const]
antrieb_getr_ratio6_loss
1

[const]
antrieb_i_achse
7.52

[const]
antrieb_kupp_Mmax_haft
1100

[const]
antrieb_kupp_Mmax_gleit
1000

[const]
gear_efficiency
0.70


