Antrieb für C954 5 Praga





[newcurve]
antrieb_getr_ratio

[pnt]
-1
-4.92

[pnt]
0
0

[pnt]
1
5.467

[pnt]
2
2.935

[pnt]
3
1.955

[pnt]
4
1.375

[pnt]
5
1



[const]
antrieb_i_achse
3.73


[const]
antrieb_kupp_Mmax_haft
2800

[const]
antrieb_kupp_Mmax_gleit
1800






[newcurve]
antrieb_kupplung

[pnt]
0
1

[pnt]
1
0




[newcurve]
antrieb_shifter_posx

[pnt]
-1
-0.5

[pnt]
0
0

[pnt]
1
-0.5

[pnt]
2
0

[pnt]
3
0

[pnt]
4
0.5

[pnt]
5
0.5


[newcurve]
antrieb_shifter_posy

[pnt]
-1
-1

[pnt]
0
0

[pnt]
1
1

[pnt]
2
-1

[pnt]
3
1

[pnt]
4
-1

[pnt]
5
1

[const]
antrieb_shifter_spdx
15

[const]
antrieb_shifter_spdy
4.5

[const]
antrieb_clutch_warning_time
15

---------------------------------------
Nötig fürs KI-Script:

[const]
antrieb_getr_ratioR
-4.92

[const]
antrieb_getr_ratio1
5.467

[const]
antrieb_getr_ratio2
2.932

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.955

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.375

[const]
antrieb_getr_ratio5
1.00

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
710

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
883

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
630

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
850

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
975

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
1050

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
1800

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
1800

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
1600

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
2200

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd5
1400

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd5
2000