Antrieb für C954E ZF 6S1600





[newcurve]
antrieb_getr_ratio

[pnt]
-1
-7.1

[pnt]
0
0

[pnt]
1
7.72

[pnt]
2
4.42

[pnt]
3
2.66

[pnt]
4
1.79

[pnt]
5
1.28

[pnt]
6
1



[const]
antrieb_i_achse
3.42


[const]
antrieb_kupp_Mmax_haft
2800

[const]
antrieb_kupp_Mmax_gleit
1800






[newcurve]
antrieb_kupplung

[pnt]
0
1

[pnt]
1
0



[newcurve]
antrieb_shifter_posx

[pnt]
-1
-1.15

[pnt]
0
0

[pnt]
1
-0.5

[pnt]
2
-0.5

[pnt]
3
0

[pnt]
4
0

[pnt]
5
0.5

[pnt]
6
0.5


[newcurve]
antrieb_shifter_posy

[pnt]
-1
0.8

[pnt]
0
0

[pnt]
1
1

[pnt]
2
-1

[pnt]
3
1

[pnt]
4
-1

[pnt]
5
1

[pnt]
6
-1



[const]
antrieb_shifter_spdx
15

[const]
antrieb_shifter_spdy
4.5

[const]
antrieb_clutch_warning_time
15

---------------------------------------
Nötig fürs KI-Script:

[const]
antrieb_getr_ratioR
-7.10

[const]
antrieb_getr_ratio1
7.72

[const]
antrieb_getr_ratio2
4.42

[const]
antrieb_getr_ratio3
2.66

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.79

[const]
antrieb_getr_ratio5
1.28

[const]
antrieb_getr_ratio6
1.00

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
710

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
883

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
630

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
850

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
1100

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
1100

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
1800

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
1800

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
1600

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
1600

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd5
1400

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd5
1400

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd6
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd6
1300