							--README CZ--
							17.11.2013 23:07
				Jakékoliv další šíření a kopírovaní bez svolení autora je zakázáno.
----------------------
Karosa C954E	V 1.1
Karosa C954	V 1.1
----------------------
pro OMSI (verze 1.04 nebo novejší)

Puvodí model z vbus : Kottna, Dardous
Model + konert : Marty515
Scripta : Daniel94, Marty515, MRsoft, luky.pat, 487376 
Zvuky : Redgunn, Longer, Daniel94, Marty515

A mnoho dalších..

Děkuji všem co se na tvorbě podílely a společnosti PROBOBUS za možnost nafocení C954E.

Návody naleznete v souboru KAROSA C954E.pdf

VAROVANÍ : Model nemusí fungovat na slabších sestavách !

Model je freeware.

Děkujeme za stažení Karosy C954 a C954E.


Marty515, Daniel94


							--README ENG--
							17.11.2013 23:07
				Copying and distribution without author permission is prohibited.
----------------------
Karosa C954E	V 1.1
Karosa C954	V 1.1
----------------------
for OMSI (Version 1.04 or current version)


Origin model from Vbus : Kottna, Dardous
Model + convert : Marty515
Script : Daniel94, Marty515, MRsoft, luky.pat, 487376
Sound : Redgunn, Longer, Daniel94, Marty515

And many others..

Thanks all people who help me with karosa and company probobus for chance take photos of C954E.

Manuals can be found in the file ....

Warning : Model is not working on older computers !

Model is freeware.

Thank you for downloading Karosa C954 and C954E.


Marty515, Daniel94



***********************************************************************************************

TECHNICKÉ ÚDAJE

C954

MOTOR
• IVECO F2BE 1682G (EURO 3)

PREVODOVKA
• PRAGA 5P 120S

----------------------------------

C954E

MOTOR
• IVECO F2BE 1682G (EURO 3)

PŘEVODOVKA
• ZF 6S1600

----------------------------------

C954E a C954 

Standardní meziměstské autobusy
C 954E jsou určeny pro
krátké a střední tratě pro dopravu do
škol nebo do zaměstnání. Prosazují
se vynikajícím poměrem cena / výkon.
Pro tuto modelovou řadu je
charakteristická spolehlivost, vysoká
životnost a nízké provozní náklady.
Díky variabilitě provedení umožňuje
uspokojit různorodé požadavky
přepravců v oblasti linkové a příměstské
dopravy. 

vnitřní světlá výška 2 010 mm
výška podlahy 890 / 1 090 mm
výška prvního schodu 355 mm
výška druhého schodu 265 mm
výška třetího schodu 270 mm
nejmenší světlá výška 220 mm
vnější obrysový průměr zatáčení 23 m
pohotovostní hmotnost 10 800 kg
celková hmotnost 18 000 kg
celková hmotnost na přední nápravu 6 500 kg
celková hmotnost na zadní nápravu 11 500 kg

Zdroj : Iveco(Karosa)