Antrieb für einen Ikarus-256/250, 6-Gang





[newcurve]
antrieb_getr_ratio

[pnt]
-1
-6.48

[pnt]
0
0

[pnt]
1
4.65

[pnt]
2
3.40

[pnt]
3
2.30

[pnt]
4
1.60

[pnt]
5
1.0


[pnt]
6
0.90

[const]
antrieb_i_achse
6.194


[const]
antrieb_kupp_Mmax_haft
1200

[const]
antrieb_kupp_Mmax_gleit
1100






[newcurve]
antrieb_kupplung

[pnt]
0
1


[pnt]
0.95
0

[pnt]
1
0



[newcurve]
antrieb_shifter_posx

[pnt]
-1
1.0

[pnt]
0
0

[pnt]
1
0.7

[pnt]
2
0.7

[pnt]
3
0.2

[pnt]
4
0.2

[pnt]
5
-1.0

[pnt]
6
-1.0

[newcurve]
antrieb_shifter_posy

[pnt]
-1
0.7

[pnt]
0
0

[pnt]
1
-1

[pnt]
2
1

[pnt]
3
-1

[pnt]
4
1

[pnt]
5
-1

[pnt]
6
1

[const]
antrieb_shifter_spdx
12

[const]
antrieb_shifter_spdy
3

[const]
antrieb_clutch_warning_time
15

---------------------------------------
Nötig fürs KI-Script:

[const]
antrieb_getr_ratioR
-6.48

[const]
antrieb_getr_ratio1
5.70

[const]
antrieb_getr_ratio2
3.45

[const]
antrieb_getr_ratio3
2.30

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.35

[const]
antrieb_getr_ratio5
1.0

[const]
antrieb_getr_ratio6
0.90

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
710

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
883

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
630

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
850

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
975

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
1050

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
1800

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
1800

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
1600

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
1600