Ikarus-280.26E 5-Biegów

[const]
antrieb_number_gears
5

[const]
numgears_fw
5

[newcurve]
antrieb_getr_ratio

[pnt]
-1
-6.09

[pnt]
0
0

[pnt]
1
5.8

[pnt]
2
3

[pnt]
3
1.9

[pnt]
4
1.4

[pnt]
5
0.77


[const]
antrieb_i_achse
6.194


[const]
antrieb_kupp_Mmax_haft
1200

[const]
antrieb_kupp_Mmax_gleit
1100






[newcurve]
antrieb_kupplung

[pnt]
0
1


[pnt]
0.95
0

[pnt]
1
0



[newcurve]
antrieb_shifter_posx

[pnt]
-1
1.0

[pnt]
0
0

[pnt]
1
0.7

[pnt]
2
0.7

[pnt]
3
0.2

[pnt]
4
0.2

[pnt]
5
-1


[newcurve]
antrieb_shifter_posy

[pnt]
-1
0.7

[pnt]
0
0

[pnt]
1
-1

[pnt]
2
1

[pnt]
3
-1

[pnt]
4
1

[pnt]
5
-1


[const]
antrieb_shifter_spdx
10

[const]
antrieb_shifter_spdy
3

[const]
antrieb_clutch_warning_time
10

---------------------------------------
Nötig fürs KI-Script:



[const]
antrieb_number_gears
5

[const]
antrieb_getr_ratioR
-6.48

[const]
antrieb_getr_ratio1
5.8

[const]
antrieb_getr_ratio2
3

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.9

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.4

[const]
antrieb_getr_ratio5
0.77

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
690
710

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
850

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd1
1090

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
442

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
740

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2
1025.5

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
1040
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
1180
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd2
1537

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
800

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
1040

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd3
1408

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
1200

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
1600