[const]
standheizung_vorlauf
10

[const]
standheizung_nachlauf
60

[const]
standheizung_minlauf
10

[const]
standheizung_brenner_t_ein
85

[const]
standheizung_brenner_t_aus
90


[const]
heizung_Qrate_standheizung
30000


[const]
cabinair_Qrate_envir_factor
70

[const]
cabinair_cvm
93000
J/K

[const]
cabinair_Qrate_engine_factor
15

[const]
cabinair_T_passenger
37
°C

[const]
cabinair_Vrate_passenger
0.00013
m^3/s

[const]
cabinair_absHum_passenger
40
g/m^3

90
[const]
cabinair_V
54.5
m^3

[const]
cabinair_cv
717
J/kgK


[const]
cabinair_A_driverwindow
0.035
m2

0.1
[const]
cabinair_A_perdoor
0.149
m^2

[const]
cabinair_A_perwindow
0.023
m^2

[const]
cabinair_A_pertetoablak
0.038
m^2

[const]
cabinair_A_perszellozo
0.015
m^2

[const]
cabinair_A_frontheater
0.04
m^2

[const]
cabinair_A_cabinheater
0.04
m^2

[const]
cabinair_windowdoor_minkmh
2

[const]
cabinair_windowdoor_effectivity
1.0

[const]
heat_exchanger_effectivity
0.8

Szellőzés:
vezető feletti ventillátor elméleti szállítása 260 m3/h

A rendszer elméleti szállítása 2800 m3/h, amely kb. 50-szeres óránkénti levegőcserét jelent (vezetőtéri és páramentesítő nélkül)

Páramentesítő:
Max. elméleti fűtési telj: Q 100: 19000 Watt (16340 kcal/h.)
	   (Q 100    vízhőfok 80°C, belépő lev. hőfoka -20°C)
		Max. légszállítás: 620 m3/h

Fűtés:
	Az utastér fűtésének elméleti hőteljesítménye:
	statikus : kb.17,5 kW  (vízhőf. 80°C, lev.hőf. 0°C)
	dinamikus: kb. 7   kW  (vízhőf. 80°C, lev.hőf. 0°C)

=============================================
Inverse Widerstände (Leitwerte) in 1/Ohm.


Standheizung Stufe 1: 40W (0.0694 1/Ohm)

[const]
standheizung_stufe1_Rinv
0.0694

Standheizung Stufe 2: 80W (0.139 1/Ohm)
110W
[const]
standheizung_stufe2_Rinv
0.139

3.3kg/h / 30kW
[const]
standheizung_fuel_consumption
110
g/kWh

Umwälzpumpe: 20W (0.0347)

[const]
heizung_umwaelzpumpe_Rinv
0.0347

Vezetőablak fűtés
4,5 W/dm3