ZF S6-120U 6+1

[newcurve]
antrieb_getr_ratio

[pnt]
-1
-6.48

[pnt]
0
0

[pnt]
1
6.3

[pnt]
2
3.02

[pnt]
3
1.85

[pnt]
4
1.32

[pnt]
5
1.1

[pnt]
6
0.85

[const]
antrieb_i_achse
4.7

[const]
antrieb_kupp_Mmax_haft
2100

[const]
antrieb_kupp_Mmax_gleit
1800

[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0.5

[pnt]
0.4
1.5

[pnt]
0.6
1


[const]
retarder_min_einschaltspeed
502

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
442

[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.2

[newcurve]
retarder_stufe1

[pnt]
0
0

[pnt]
10
194

[pnt]
20
388

[pnt]
30
407

[pnt]
40
485

[pnt]
50
641

[pnt]
60
854

[pnt]
70
990

[pnt]
80
1165

[pnt]
800
1165


[newcurve]
retarder_stufe2

[pnt]
0
0

[pnt]
10
291

[pnt]
20
582

[pnt]
30
874

[pnt]
40
1019

[pnt]
50
1165

[pnt]
60
1262

[pnt]
70
1359

[pnt]
80
1456

[pnt]
800
2456

[pnt]
5800
3456

[newcurve]
retarder_stufe3

[pnt]
0
0

[pnt]
10
291

[pnt]
20
582

[pnt]
30
1068

[pnt]
40
1554

[pnt]
50
1845

[pnt]
60
1942

[pnt]
70
1991

[pnt]
80
2039

[pnt]
800
3239

[pnt]
5800
5239

[newcurve]
retarder_stufe4

[pnt]
0
0
[pnt]
10
391

[pnt]
800
4039

[pnt]
5800
9039

Zeit für den Wechsel zwischen Retarder und Traktion (nur bei Getriebeversion 2)
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.6





[newcurve]
antrieb_kupplung

[pnt]
0
1


[pnt]
0.95
0

[pnt]
1
0



[newcurve]
antrieb_shifter_posx

[pnt]
-1
1.3

[pnt]
0
0

[pnt]
1
1

[pnt]
2
1

[pnt]
3
0

[pnt]
4
0

[pnt]
5
-1.0

[pnt]
6
-1.0

[newcurve]
antrieb_shifter_posy

[pnt]
-1
-0.6

[pnt]
0
0

[pnt]
1
0.9

[pnt]
2
-0.9

[pnt]
3
0.9

[pnt]
4
-0.9

[pnt]
5
0.9

[pnt]
6
-0.9

[const]
antrieb_shifter_spdx
12

[const]
antrieb_shifter_spdy
3

[const]
antrieb_clutch_warning_time
15

---------------------------------------
Nötig fürs KI-Script:

[const]
antrieb_getr_ratioR
-7.10

[const]
antrieb_getr_ratio1
6.12

[const]
antrieb_getr_ratio2
4.12

[const]
antrieb_getr_ratio3
2.36

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.79

[const]
antrieb_getr_ratio5
1.28

[const]
antrieb_getr_ratio6
1.00

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
710

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
883

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
630

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
850

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
975

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
1050

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
1800

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
1800

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
1600

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
1600
