

[friendlyname]
MEP
Quadbus III Midi (AI ONLY)
Padrao

[description]
VERSÃO PARA AIS, SEM INTERIOR!
[end]

[number]
numeracao.org

	[registration_free]

[registration_automatic]
B-V 


[kmcounter_init]
2014
120

[sound]
soundNG\sound_EN92.cfg

[sound_ai]
soundNG\sound_EN92_ai.cfg

[model]
model\QuadbusMidi.cfg

[paths]
model\paths midi.cfg

[passengercabin]
model\passengercabin midi.cfg


	////////////////////////////////////////////////////////
		Scripts
	////////////////////////////////////////////////////////

[varnamelist]
25
scriptMepEl\AI_varlist.txt
ScriptMepEl\MEPVMatrixPisca_varlist.txt
scriptMepEl\Collision_varlist.txt
scriptMepEl\antrieb_varlist.txt
scriptMepEl\engine_varlist.txt
scriptMepEl\elec_varlist.txt
scriptMepEl\bremse_varlist.txt
scriptMepEl\auspuff_varlist.txt
scriptMepEl\lights_varlist.txt
ScriptPortasNovas\door_varlist.txt
scriptMepEl\wiper_varlist.txt
scriptMepEl\cockpit_varlist.txt
scriptMepEl\klappern_varlist.txt
scriptMepEl\rollband_varlist.txt
scriptMepEl\heizung_varlist.txt
scriptMepEl\rain_varlist.txt
scriptMepEl\dirt_varlist.txt
scriptMepEl\IBIS_varlist.txt
scriptMepEl\VMatrix_varlist.txt
scriptMepEl\wimpel_varlist.txt
scriptMepEl\visual_varlist.txt
scriptMepEl\cashdesk_varlist.txt
ScriptMepEl\mep_trolebus_varlist.txt
ScriptMepEl\articulation_varlist.txt
ScriptMEP\coisasvisiveis_varlist.txt

[stringvarnamelist]
3
scriptMepEl\IBIS_stringvarlist.txt
scriptMepEl\VMatrix_stringvarlist.txt
scriptMepEl\cockpit_stringvarlist.txt

[script]
24
scriptMepEl\man_sd85_main.osc
scriptMepEl\man_D86_main_AI.osc
scriptMepEl\collision.osc
scriptMepEl\cockpit.osc
ScriptTeste\antrieb_retro.osc
scriptMepEl\engine.osc
scriptMepEl\elec.osc
scriptMepEl\bremse.osc
scriptMepEl\auspuff.osc
scriptMepEl\lights.osc
ScriptPortasNovas\door.osc
scriptMepEl\wiper.osc
scriptMepEl\klappern.osc
scriptMepEl\forcefeedback.osc
scriptMepEl\rain.osc
scriptMepEl\dirt.osc
scriptMepEl\sound_volume.osc
scriptMepEl\heizung.osc
scriptMepEl\IBIS.osc
scriptMepEl\VMatrix.osc
scriptMepEl\wimpel.osc
scriptMepEl\cashdesk.osc
scriptMepEl\mep_trolebus.osc
ScriptMepEl\articulation.osc

[constfile]
19
scriptMepEl\AI_constfile.txt
scriptMepEl\collision_constfile.txt
ScriptTeste\antrieb_constfile_D92_D28_D864_pwr.txt
ScriptTeste\engine_constfile_D92_D28.txt
scriptMepEl\elec_constfile.txt
scriptMepEl\bremse_constfile_D92.txt
scriptMepEl\lights_constfile.txt
ScriptPortasNovas\door_constfile_MEP.txt
scriptMepEl\auspuff_constfile.txt
scriptMepEl\cockpit_constfile_D92.txt
scriptMepEl\klappern_constfile.txt
scriptMepEl\rollband_constfile.txt
scriptMepEl\forcefeedback_constfile.txt
scriptMepEl\wiper_constfile.txt
scriptMepEl\dirt_constfile.txt
scriptMepEl\heizung_constfile.txt
scriptMepEl\IBIS_constfile.txt
scriptMepEl\Vmatrix_constfile.txt
scriptMepEl\articulation_constfile.txt



	////////////////////////////////////////////////////////
		Kameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////

	0: Blick nach ganz links
[add_camera_driver]
-1.5
4.68
1.84
-0.06
55
-170
-5
	1: Blick nach schrдg links
[add_camera_driver]
-0.713
4.68
1.84
-0.06
55
-60
-5
	2: Blick in den linken Spiegel
[add_camera_driver]
-0.713
4.68
1.84
-0.06
55
-30
2

	3: Blick nach vorne (std)
[add_camera_driver]
-0.713
4.68
1.84
-0.06
55
0
-10




	4: Blick in den rechten Spiegel
[add_camera_driver]
-0.713
4.68
1.84
-0.06
55
33
10

	5: Blick zur Tьr
[add_camera_driver]
-0.713
4.68
1.84
-0.06
55
70
-10

	6: Fahrscheinverkauf-Sicht
[add_camera_driver]
-0.713
4.78
1.84
-0.06
50
60
-35

[view_ticketselling]


	7: Blick nach ganz rechts
[add_camera_driver]
0
4.68
1.78
-0.06
55
160
-10


	8: Panel-Zoom
[add_camera_driver]
-0.713
5
2.25
-0.06
55
5
-70

	7: Fahrplan-Sicht
[add_camera_driver]
-0.713
4.68
1.84
-0.06
55
-15
45
[view_schedule]



################
Passagiersichten
################

	0: Hinten links sitzend
[add_camera_pax]
-0.945
-2.185
2
-0.06
55
25
0

	1: Stehplatz an der Hintertuer
[add_camera_pax]
-0.8
-0.6
2.05
-0.06
55
90
0
	2: vorne rechts sitzend
[add_camera_pax]
0.94
1.67
1.6
-0.06
55
-20
0




	Folgender Befehl setzt die Standardfahrerkamera:

[set_camera_std]
3

	Folgender Befehl setzt den Zentrierpunkt der AuЯenkamera:

[set_camera_outside_center]
0
0
1.2



	////////////////////////////////////////////////////////
		Reflexionskameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////
	
[add_camera_reflexion_2]
-1.348
5.56
2.2
0
52
169
-10
0.15

[add_camera_reflexion]
1.4
6.12
2.2
0
52
201
-10

[add_camera_reflexion_2]
0.266
4.92
2.508
0
52
210
-30
0.2

[add_camera_reflexion]
0.34
-0.69
2.4
0
52
30
-30



////////////////////////////////////////////////////////
		Physikalische und geometrische Grunddaten
	////////////////////////////////////////////////////////


	Masse in t:
[mass]
11.00

	Tr?gheitsmomente um x, y und z-Achse, also Quer-, L?ngs- und Hochachse um den Schwerpunkt in dieser Reihenfolge in t*m^2:
500
200
500

[momentofintertia]
300
80
300


	Boundingbox des Busses *NEU01*
	OS 3 PRIMEIROS SÃO O TAMANHO DO CUBO
	LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA (no Blender tecle N e veja Dimensions, com a carroceria selecionada)
	OS 3 DE BAIXO SÃO O CENTRO DO CUBO!!!
	o cubo deve fechar todo o bus menos nas partes da roda e pequenos detalhes (retrovisor etc)
	abrir o omsi com a opção -debug
	C:\m-r-software\Omsi\Omsi.exe "-windowed" "-debug"
	vai em Helpers > Show bounding boxes

[boundingbox]
2.3
9.93
2.7
0
1.1
1.7

	H?he d. Schwerpunktes ?berm Boden:
 
	Forca da gravidade abaixo, parece q puxa o bus

[schwerpunkt]
1.1


	Sei la resistencia de rolamento?!
	Rollwiderstand (konstant, wird demn?chst eventuell ge?ndert) als Kraft in N
[rollwiderstand]
1000

	bagulho da onde ele começa a fazer a curva, sei la
	L?ngskoordinate des Drehpunktes, wenn der Bus eine Kurve beschreibt:
[rot_pnt_long]
-2.700

	Kehrwert des minimalen Lenkradiuses: (Berechenbar ?ber die Formel: inv_turnradius = tan(alpha)/s,
	wobei alpha der maximale Winkel bspw. der Vorderachse und s deren Abstand zum Drehpunkt in L?ngsrichtung ist:

[inv_min_turnradius]
0.13

[ai_deltaheight]
-0.10


	Folgende Sektion erzeugt nacheinander die Busachsen mit ihren Parametern. ACHTUNG: bei einem Fahrzeug mit
	unterschiedlich gro?en R?dern sollte zun?chst die angetriebene Achse eingegeben werden, da die zuerst ein-
	gegebene Achse den Antriebsraddurchmesser vorgibt, d.h. das Getriebe?bersetzungsverh?ltnis zur Ge-
	schwindigkeit ist in Bezug auf die 0. Achse gemessen.

	Vorderachse:

	AQUI FICAM OS EIXOS, TEM Q AJUSTAR OS TAMANHOS PRA CADA BUS


[newachse]

	Koordinate:

achse_long
3.44647

	Breite der Auflagefl?che beider Reifen, also ungef?hr die Busbreite
	largura aproximada do bus
achse_maxwidth
2.4

achse_minwidth
1.76

	Raddurchmesser der R?der dieser Achse

achse_raddurchmesser
0.940

	Federkonstante der Federung PRO SEITE in kN/m

achse_feder
500

	H?chstbelastung in kN

achse_maxforce
90

	D?mpferkonstante in kNs/m

achse_daempfer
30
	Ist diese Achse angetrieben?

achse_antrieb
0


	Hinterachse:

[newachse]
achse_long
-3.30744
achse_maxwidth
2.4
achse_minwidth
1.2
achse_raddurchmesser
0.94
achse_feder
280
achse_maxforce
116
achse_daempfer
20
achse_antrieb
1
