The desired time in seconds it takes to kneel the bus
(Recommend: 3)
[const]
kneel_time
2

Давление в пневмобалонах
[const]
kneel_p_norm
850000

Минимальное давление в пневмобалонах (для опускания\наклона)
(Recommend: 350000)
[const]
kneel_p_min
350000

Максимальное давление в пневмобалонах (для подъёма)
[const]
kneel_p_max
1500000

Максимальное тормозное усилие
[const]
max_bremskraft
60000

[const]
bremse_ABS
1

Massenstrom des Kompressors in kg pro Motorumdrehung поток компрессора в кг от вращения двигателя
[const]
bremse_m_kompressor
0.00037

Volumen [mі] Luftleitung Kompressor-Schutzventil Объем защитной линии клапана компрессора в кубометрах
[const]
bremse_V_leitung01
0.002

Volumen [mі] Luftleitung Kreis 1+2 nach 3+4 Объем воздушной линии в контурах 1+2+3+4
[const]
bremse_V_leitung02
0.002

[const]
bremse_V_leitung03
0.002

[const]
bremse_V_leitung04
0.002

Querschnittsflдche Rьckschlagventile fьr Fьllleitung Kreise 3+4 Площадь поперечного сечений клапанов для контура 3+4
[const]
bremse_A_Rueckschlagventil_1
0.00003

Volumen [mі] Luftbehдlter Kreis 1 (HA) Объем воздуха в 1 контуре
[const]
bremse_V_tank01
0.04

Volumen [mі] Luftbehдlter Kreis 2 (VA) Объем воздуха в 2 контуре
[const]
bremse_V_tank02
0.02

Volumen [mі] Luftbehдlter Kreis 3 (FBA) Объем воздуха в 3 контуре
[const]
bremse_V_tank03
0.02

Volumen [mі] Luftbehдlter Kreis 4 (Federung+Tьren+HBA) Объем воздуха в 4 контуре (подвеска+двери+Hydraulic Brake Assist (HBA))
[const]
bremse_V_tank04
0.04

Volumen Bremszylinder HA Объем тормозных камер задней оси
[const]
bremse_V_Brzyl_HA
0.0025

Volumen Bremszylinder HA rechts правое колесо
[const]
bremse_V_Brzyl_HA_R
0.00125

Volumen Bremszylinder HA левое колесо
[const]
bremse_V_Brzyl_HA_L
0.00125

Volumen Bremszylinder VA Объем тормозных камер передней оси
[const]
bremse_V_Brzyl_VA
0.0025

Volumen Bremszylinder VA rechts правое колесо
[const]
bremse_V_Brzyl_VA_R
0.00125

Volumen Bremszylinder VA links левое колесо
[const]
bremse_V_Brzyl_VA_L
0.00125

Volumen Bremszylinder FBA Объем камеры ручного тормоза
[const]
bremse_V_brzyl_FBA
0.01

Volumen Luftfederbalg 0 R Объем воздуха пневмобаллонов
[const]
bremse_V_balg_0_R
0.005

Volumen Luftfederbalg 0 L
[const]
bremse_V_balg_0_L
0.005

Volumen Luftfederbalg 1 R
[const]
bremse_V_balg_1_R
0.01

Volumen Luftfederbalg 1 L
[const]
bremse_V_balg_1_L
0.01

Gaskonstante * Durchschnittstemperatur Постоянная газа*средняя температура
[const]
RT_Luft
84091

Betriebsdruck Haltestellenbremse
[const]
bremse_pmax_halte
450000

Цffnungsdruck Ьberstromventil Kreis 1
[const]
bremse_UeVentil_1_oeffnungsdruck
750000

SchlieЯdruck Ьberstromventil Kreis 1
[const]
bremse_UeVentil_1_schliessdruck
600000

Цffnungsdruck Ьberstromventil Kreis 2
[const]
bremse_UeVentil_2_oeffnungsdruck
750000

SchlieЯdruck Ьberstromventil Kreis 2
[const]
bremse_UeVentil_2_schliessdruck
600000

Цffnungsdruck Ьberstromventil Kreis 3
[const]
bremse_UeVentil_3_oeffnungsdruck
750000

SchlieЯdruck Ьberstromventil Kreis 3
[const]
bremse_UeVentil_3_schliessdruck
600000

Цffnungsdruck Ьberstromventil Kreis 4
[const]
bremse_UeVentil_4_oeffnungsdruck
750000

SchlieЯdruck Ьberstromventil Kreis 4
[const]
bremse_UeVentil_4_schliessdruck
600000

[newcurve]
Bremskraft_FBA

[pnt]
100000
35000

[pnt]
650000
0

[pnt]
10000000
0

Sollwert fьr Niveauregulierung
[const]
bremse_level_setpoint
-0.105



Testleckquerschnitt
[const]
bremse_A_Leck
0.0001

