[const]
standheizung_vorlauf
10

[const]
standheizung_nachlauf
60

[const]
standheizung_minlauf
10

[const]
standheizung_brenner_t_ein
65

[const]
standheizung_brenner_t_aus
70

[const]
cabinair_Qrate_envir_factor
70

[const]
cabinair_cvm
93000
J/K

[const]
cabinair_Qrate_engine_factor
15

[const]
cabinair_T_passenger
37
°C

[const]
cabinair_Vrate_passenger
0.00013
mі/s

[const]
cabinair_absHum_passenger
40
g/mі

[const]
cabinair_V
44
mі

[const]
cabinair_cv
717
J/kgK


[const]
cabinair_A_driverwindow
0.035
mІ

[const]
cabinair_A_perdoor
0.12
mІ

[const]
cabinair_A_perwindow
0.025
mІ

[const]
cabinair_A_frontheater
0.04
mІ

[const]
cabinair_A_cabinheater
0.04
mІ

[const]
cabinair_windowdoor_minkmh
2

[const]
cabinair_windowdoor_effectivity
1.0

[const]
heat_exchanger_effectivity
0.6

Отопительная мощность 
подогреватель Webasto Thermo 320
[const]
heizung_Qrate_standheizung
32000

[const]
EFU_t_rozhig
65

[const]
EFU_t_off
78

Расход дизтоплива л/ч
[const]
EFU_toplivo
4