
[friendlyname]
Solaris
Urbino 12 UE LE Aussenschwenktuer K++
Berlin BVG Neu 2

[description]
Der Solaris Urbino 12 ist der Standardstadtlinienbus der Firma Solaris Bus & Coach S.A. Polen.
Die Firma entstand aus dem ehemaligen Neoplan-Lizenznehmer Neoplan Polska.
Der Bus fällt durch seine abfallende Frontfensterkante auf.
Der hier dargestellte Bus entspricht der Berliner Variante für die BVG.
Er hat automatische Hintertüren mit automatischem Kneeling.

Hersteller: Solaris Bus & Coach S.A. Polen
Baujahre: 2007-2009
Sitzplaetze: 28
Stehplaetze: 65
Laenge: 12.000 mm
Breite: 2.550 mm
Hoehe: 2.850 mm
Motorleistung: 228 kW (310 PS)

Technisches Datenblatt:

Motor: PACCAR DAF PR 228
Getriebe: Voith DIWA 864.5
Lenkung: ZF Servocom
Bremse: Knorr EBS/ABS/ASR
Frontachse: ZF AV132
Antriebsachse: ZF AVN132 mit i=6,21

[end]

[number]
Regs_Urbino 12.org

	[registration_free]

[registration_automatic]
B-V 

[kmcounter_init]
2007
60000

[sound]
sound-solaris\Sound_DAF_U.cfg

[sound_ai]
sound-solaris\Sound_DAF_U.cfg

[model]
model\model_Urbino 12_U_Aus_K++.cfg

[paths]
model\paths_12_U.cfg

[passengercabin]
model\passengercabin_Urbino 12_U.cfg

	////////////////////////////////////////////////////////
		Scripts
	////////////////////////////////////////////////////////

[varnamelist]
24
script12\AI_varlist.txt
script12\Collision_varlist.txt
script12\antrieb_varlist.txt
script12\engine_varlist_turbo.txt
script12\elec_varlist_turbo.txt
script12\bremse_varlist.txt
script12\auspuff_varlist.txt
script12\lights_varlist.txt
script12_U\door_varlist.txt
script12\wiper_varlist.txt
script12\cockpit_varlist.txt
script12\klappern_varlist.txt
script12\heizung_varlist.txt
script12\rain_varlist.txt
script12\dirt_varlist.txt
script12\ticketprinter_varlist.txt
script12\churakrueger\VMatrix_varlist.txt
script12\wimpel_varlist.txt
script12\visual_varlist.txt
script12\cashdesk_varlist.txt
script12\VDV_varlist.txt
script12\spray_varlist.txt
script12\IBIS_varlist.txt
script12_U\main_varlist.txt

[stringvarnamelist]
5
script12\ticketprinter_stringvarlist.txt
script12\churakrueger\vMatrix_stringvarlist.txt
script12\cockpit_stringvarlist.txt
script12\VDV_stringvarlist.txt
script\IBIS_stringvarlist.txt

[script]
28
Script12_U\AI.osc
script12\main.osc
script12\main_AI.osc
script12\collision.osc
script12\cockpit.osc
script12\voith_diwa.osc
script12\engine_turbo.osc
script12\elec_turbo.osc
script12\bremse.osc
script12\auspuff.osc
script12\lights.osc
script12_U\door.osc
script12\wiper.osc
script12\klappern.osc
script12\forcefeedback.osc
script12\rain.osc
script12\dirt.osc
script12\sound_volume.osc
script12\heizung.osc
script12\Ticketprinter.osc
script12\churakrueger\vmatrix.osc
script12\wimpel.osc
script12\cashdesk.osc
script12\summer.osc
script12\VDV.osc
script12\spray.osc
script12\IBIS-2.osc
script12_U\main.osc

[constfile]
18
script12\AI_constfile.txt
script12\collision_constfile.txt
script12\voith_D864.5.txt
script12\engine_constfile_pr228.txt
script12\elec_constfile_turbo.txt
script12\bremse_constfile.txt
script12\lights_constfile.txt
script12_U\door_constfile.txt
script12\auspuff_constfile.txt
script12\cockpit_constfile.txt
script12\klappern_constfile.txt
script12\forcefeedback_constfile.txt
script12\wiper_constfile.txt
script12\dirt_constfile.txt
script12\heizung_constfile.txt
script12\IBIS_constfile.txt
script12\churakrueger\vmatrix_constfile_K++.txt
script12\VDV_constfile.txt



	////////////////////////////////////////////////////////
		Kameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////

	0: Blick nach ganz links
[add_camera_driver]
-1.5
4.18
1.89
-0.06
55
-170
-5
	1: Blick nach schrдg links
[add_camera_driver]
-0.713
4.18
1.89
-0.06
55
-60
-5
	2: Blick in den linken Spiegel
[add_camera_driver]
-0.713
4.18
1.89
-0.06
55
-30
2

	3: Blick nach vorne (std)
[add_camera_driver]
-0.713
4.15
1.89
-0.06
45
0
-10




	4: Blick in den rechten Spiegel
[add_camera_driver]
-0.713
4.18
1.89
-0.06
55
45
5

	5: Blick zur Tьr
[add_camera_driver]
-0.713
4.18
1.89
-0.06
55
70
-10

	6: Fahrscheinverkauf-Sicht
[add_camera_driver]
-0.713
4.28
1.89
-0.06
35
60
-30

[view_ticketselling]


	7: Blick nach ganz rechts
[add_camera_driver]
0
4.18
1.83
-0.06
55
160
-10


	8: Panel-Zoom
[add_camera_driver]
-0.713
4.5
2.3
-0.06
55
5
-70

	7: Fahrplan-Sicht
[add_camera_driver]
-0.713
4.18
1.89
-0.06
30
-15
45
[view_schedule]



################
Passagiersichten
################

	0: Hinten links sitzend
[add_camera_pax]
-0.99
-2.629
2
-0.06
45
25
0

	1: Stehplatz an der Hintertuer
[add_camera_pax]
-0.8
-0.6
2.05
-0.06
45
90
0
	2: vorne rechts sitzend
[add_camera_pax]
0.88
1.443
2
-0.06
45
-20
0

	3: vorne rechts sitzend2
[add_camera_pax]
0.88
3.2
2
-0.06
45
-20
0

	2: hinten rechts sitzend
[add_camera_pax]
0.96
-5.828
2.3
-0.06
45
-20
0



	Folgender Befehl setzt die Standardfahrerkamera:

[set_camera_std]
3

	Folgender Befehl setzt den Zentrierpunkt der AuЯenkamera:

[set_camera_outside_center]
0
0
1.2



	////////////////////////////////////////////////////////
		Reflexionskameras *NEU01*
	////////////////////////////////////////////////////////
0	
[add_camera_reflexion_2]
-1.377
5.056
2.285
0
52
169
-10
0.15

1
[add_camera_reflexion]
1.348
5.924
2.353
0
52
201
-10

2
[add_camera_reflexion_2]
-0.005
5.2
2.576
0
52
195
-22
0.15

3
[add_camera_reflexion]
0
-6.337
2.936
0
52
195
-40
180

4
[add_camera_reflexion]
0.428
-1.224
2.466
0
52
195
30
-30


5
[add_camera_reflexion]
0
-6.337
2.936
0
52
195
-40
180






	////////////////////////////////////////////////////////
		Physikalische und geometrische Grunddaten
	////////////////////////////////////////////////////////

[mass]
11.9

[momentofintertia]
400
100
400

[boundingbox]
2.52
12
2.4
0
-0.35
1.7

[schwerpunkt]
1.2

[rollwiderstand]
500

[rot_pnt_long]
-2.98

[inv_min_turnradius]
0.13

[ai_deltaheight]
-0.10

	Vorderachse:

[newachse]
achse_long
2.955
achse_maxwidth
2.42
achse_minwidth
1.84
achse_raddurchmesser
0.94
achse_feder
150
achse_maxforce
100
achse_daempfer
25
achse_antrieb
0

	Hinterachse:

[newachse]
achse_long
-2.9
achse_maxwidth
2.42
achse_minwidth
1.2
achse_raddurchmesser
0.94
achse_feder
300
achse_maxforce
200
achse_daempfer
25
achse_antrieb
1