'######################
' ZF S5 - 680 (recomendado para OF1721 5 Marchas)
'######################

[const]
numgears_fw
5

[const]
antrieb_getr_ratioR
-6.67

[const]
antrieb_getr_ratio1
7.43

[const]
antrieb_getr_ratio2
4.32

[const]
antrieb_getr_ratio3
2.53

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.50

[const]
antrieb_getr_ratio5
1.00

[const]
antrieb_getr_ratio6
0

' Losses due to the drivetrain (use 1 if don't have loss)

[const]
antrieb_getr_ratio1_loss
0.35

[const]
antrieb_getr_ratio2_loss
0.45

[const]
antrieb_getr_ratio3_loss
0.55

[const]
antrieb_getr_ratio4_loss
0.95

[const]
antrieb_getr_ratio5_loss
1

[const]
antrieb_getr_ratio6_loss
1

[const]
antrieb_i_achse
5.857

[const]
antrieb_kupp_Mmax_haft
1300

[const]
antrieb_kupp_Mmax_gleit
1100

[const]
gear_efficiency
0.60


