Getriebeversion:
1: Retarder nicht im 1. Gang, keine Neutralschaltung
2: Retarder im 1. Gang, Neutralschaltung
3: Retarder nicht im 1. Gang, Neutralschaltung
[const]
antrieb_getr_version
1

Zeit für den Wechsel zwischen Retarder und Traktion (nur bei Getriebeversion 2)
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.6

Mindestzeit, die eingekuppelt sein muss, bevor Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_gear_engaged_mintime
0.3

Geschwindigkeit, unterhalb der die Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_maxspeed
0

Bremsdruck in Pa, ab dem Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_brakepressure
170000



[const]
antrieb_kuppl_M_up_max
1100

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min
500

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_max
1100

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_min
400

L designates lock up
C designates Converter Mode

[const]
antrieb_getr_ratio1
0.4


Lock up First Gear

[const]
antrieb_getr_ratio2
1.36

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.1

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.00

Lock up Fouth Gear

[const]
antrieb_i_achse
3.44


Die folgenden Werte beziehen sich auf die Drehzahl der Kardanwelle und sind somit unabhängig von Achsübersetzung und Reifengröße!
km/h zu Wellendrehzahl (Raddurchmesser=1.03, i_achse=5.74 =>Faktor 29.56



[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
710

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
850

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd1
1090


Shift Points for 2C
Shifts down into 1C to avoid stalling

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
207

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
207

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2
260


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
900


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
968


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd2
1196




[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinspd3
869.56521739130434782608695652174

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxspd3
900

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnspd3
1055

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinspd3
1200


[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxspd3
1323


[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnspd3
1618






[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
1200

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
1250

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd4
1500













[const]
antrieb_getr_manualMaxSpd1
659.025788

[const]
antrieb_getr_manualMaxSpd2
1144.278607

[const]
antrieb_getr_manualMaxSpd3
1708.391608







[const]
antrieb_wandler_fillrate
3000

[const]
antrieb_wandler_fillrate2
500


[const]
retarder_min_einschaltspeed
502

[const]
Torque_Converter_Slippage
0.77

[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.2

[newcurve]
retarder_stufe1
[pnt]
0
0.3
[pnt]
0.3
1


[newcurve]
retarder_stufe2
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
874
[pnt]
40
1019
[pnt]
50
1165
[pnt]
60
1262
[pnt]
70
1359
[pnt]
80
1456

[newcurve]
retarder_stufe3
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
1068
[pnt]
40
1554
[pnt]
50
1845
[pnt]
60
1942
[pnt]
70
1991
[pnt]
80
2039

[newcurve]
retarder_stufe4
[pnt]
0
0
[pnt]
10
291
[pnt]
20
582
[pnt]
30
968
[pnt]
40
1854
[pnt]
50
2600
[pnt]
60
2885
[pnt]
70
3011
[pnt]
80
3142




[const]
antrieb_gangwahlzeit
0.5

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.1

Engine rpm at which the converter would lock up, well the RPM value will be used in a formula to calculate the driveshift rpm when the converter will lock up. For example 1550/2.81 = 551 Driveshaft RPM.  Engine RPM is used to make things much more simplier. These values are only used within the first and second gear.

[const]
antrieb_wandler_max
1250

[const]
antrieb_wandler_min
850

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda

[pnt]
-2
8.5

[pnt]
0
12.07

[pnt]
0.72
5.6

[pnt]
1
0


[newcurve]
antrieb_wandler_my

[pnt]
0
2.41

[pnt]
0.9
1

[pnt]
1.0
1



[newcurve]
antrieb_reverse_torque_reduction

[pnt]
-220
0

[pnt]
0
1



[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_r

[pnt]
0.2
-12

[pnt]
0.5
-8

[pnt]
1
-4

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_my_r

[pnt]
0.2
5

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_lowrpmsoftness

[pnt]
0
0.4

[pnt]
1400
1



[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0


[pnt]
0.7
1

[const]
gear_efficiency
0.95


'Actuator rate in 1/n per second (total range 0..1)

[const]
kickdown_stellglied_inc_rate
2

[const]
kickdown_stellglied_dec_rate
1

[const]
throttle_stellglied_inc_rate
1

[const]
throttle_stellglied_dec_rate
0.3

'minimum acceleration for upshift (m/s^2)

[const]
min_upshift_acceleration
-0.2

[const]
partialthrottle_rate
0.6

[const]
throttleinjection_governor
1

[const]
ShiftPattern
2

[const]
antrieb_hold_gear
0.8