'######################
' DC 985-6 (recomendado para O500)
'######################

[const]
numgears_fw
6

[const]
antrieb_getr_ratioR
-6.29

[const]
antrieb_getr_ratio1
6.75

[const]
antrieb_getr_ratio2
3.81

[const]
antrieb_getr_ratio3
2.29

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.48

[const]
antrieb_getr_ratio5
1.00

[const]
antrieb_getr_ratio6
0.73

' Throttle restrictor (default: 1.0 if gear doesn't have restriction) - by krtz07

[const]
antrieb_getr_ratio1_loss
0.35

[const]
antrieb_getr_ratio2_loss
0.45

[const]
antrieb_getr_ratio3_loss
0.55

[const]
antrieb_getr_ratio4_loss
0.95

[const]
antrieb_getr_ratio5_loss
1

[const]
antrieb_getr_ratio6_loss
1


[const]
antrieb_i_achse
5.857

[const]
antrieb_kupp_Mmax_haft
1500

[const]
antrieb_kupp_Mmax_gleit
1300

[const]
gear_efficiency
0.60


