ZF GS 1010BO by Krtz07


[const]
numgears_fw
6

[const]
antrieb_Clutch
1

[const]
antrieb_getr_ratioR
-6.29

[const]
antrieb_getr_ratio1
6.70

[const]
antrieb_getr_ratio2
3.81

[const]
antrieb_getr_ratio3
2.29

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.48

[const]
antrieb_getr_ratio5
1

[const]
antrieb_getr_ratio6
0.73

' Throttle restrictor (default: 1.0 if gear doesn't have restriction) - by krtz07

[const]
antrieb_getr_ratio1_loss
0.65

[const]
antrieb_getr_ratio2_loss
0.85

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.1

[const]
antrieb_getr_ratio3_loss
1

[const]
antrieb_getr_ratio4_loss
1

[const]
antrieb_getr_ratio5_loss
1

[const]
antrieb_getr_ratio6_loss
1

[const]
antrieb_i_achse
3.91

[const]
antrieb_kupp_Mmax_haft
1100

[const]
antrieb_kupp_Mmax_gleit
1000

[const]
gear_efficiency
0.95