[const]
lights_blinkertime_on
0.35

[const]
lights_blinkertime_firston
0.45

[const]
lights_blinkertime_off
0.3

[const]
lights_blinkautom_minLenk
0.15

[const]
lights_brems_haltestellenbremse
0


=============================================
Inverse Widerstände (Leitwerte) in 1/Ohm.


Rücklicht: 2x10W (2x0.0174 1/Ohm)

[const]
lights_rueck_Rinv
0.0347

.............................

Standlicht:
zwei Standlichter: 2x10W (2x0.0174 1/Ohm)
zwei Kennzeichenlichter: 2x5W (2x0.00868 1/Ohm)
vier Rollbandbeleuchtung: 4x40W (4x0.0694 1/Ohm)


[const]
lights_stand_Rinv
0.330

.............................

Abblendlicht: 2x35W (2x0.0608 1/Ohm)

[const]
lights_abbl_Rinv
0.122

.............................

Bremslicht: 2x20W (2x0.0347 1/Ohm)

[const]
lights_brems_Rinv
0.0694

.............................

Rückfahrscheinwerfer: 1x20W (0.0347 1/Ohm)

[const]
lights_rueckfahr_Rinv
0.0347

.............................

Nebelscheinwerfer: 2x35W (2x0.0608 1/Ohm)

[const]
lights_nebelschw_Rinv
0.122
.............................

Fernlicht: 2x35W (2x0.0608 1/Ohm)

[const]
lights_fern_Rinv
0.122

.............................

Blinker (je Seite): 4x20W (2x0.0347 1/Ohm)

[const]
lights_blinker_Rinv
0.139

.............................

Fahrerlicht: 1x10W (1x0.0174 1/Ohm)

[const]
lights_fahrerlicht_Rinv
0.0174

.............................

Beleuchtung Unterdeck: 3x40W (3x0.0694 1/Ohm)

[const]
lights_beleuchtung_unterdeck_Rinv
0.208

.............................

Beleuchtung Unterdeck vornerechts: 1x40W (3x0.0694 1/Ohm)

[const]
lights_beleuchtung_untenrechts_Rinv
0.0694

