Getriebeversion: 
1: Retarder nicht im 1. Gang, keine Neutralschaltung
2: Retarder im 1. Gang, Neutralschaltung
3: Retarder nicht im 1. Gang, Neutralschaltung
4: Ðåòàðäåð ðàáîòàåò íà 1-îé ïåðåäà÷å, ïðè îñòàíîâêå íåéòðàëü ñàìà íå âêëþ÷àåòñÿ
[const]
antrieb_getr_version
4

Zeit für den Wechsel zwischen Retarder und Traktion (nur bei Getriebeversion 2)
[const]
antrieb_retarder_changetime
0.8

Mindestzeit, die eingekuppelt sein muss, bevor Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_gear_engaged_mintime
2

Geschwindigkeit, unterhalb der die Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_maxspeed
70

Bremsdruck in Pa, ab dem Neutralschaltung greift
[const]
antrieb_neutral_brakepressure
170000

[const]
antrieb_kuppl_M_up_max
900

[const]
antrieb_kuppl_M_up_min
300

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_max
1100

[const]
antrieb_kuppl_M_dn_min
500

[const]
antrieb_getr_ratio1
3.43

[const]
antrieb_getr_ratio2
2.01

[const]
antrieb_getr_ratio3
1.42

[const]
antrieb_getr_ratio4
1.0

[const]
antrieb_getr_ratio5
0.83

[const]
antrieb_getr_ratio6
0.59

[const]
antrieb_i_achse
5.44


Die folgenden Werte beziehen sich auf die Drehzahl der Kardanwelle und sind somit unabhängig von Achsübersetzung und Reifengröße!
km/h zu Wellendrehzahl (Raddurchmesser=1.03, i_achse=5.74 =>Faktor 29.56

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd1
450

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd1
527

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd1
693

---------------------------------------

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd2
400

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd2
500

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd2
554

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd2
800

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd2
870

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd2
972

-----------------------------------------

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd3
700

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd3
776

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd3
950

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd3
1069

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd3
1149

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd3
1400

-----------------------------------

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd4
1000

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd4
1054

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd4
1300

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd4
1513

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd4
1593

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd4
1886

-------------------------------------

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd5
1425

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd5
1525

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd5
1750

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMinSpd5
2040

[const]
antrieb_getr_autoSwUpMaxSpd5
2080

[const]
antrieb_getr_autoSwUpkickdnSpd5
2358

-------------------------------------

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMinSpd6
1675

[const]
antrieb_getr_autoSwDnMaxSpd6
1875

[const]
antrieb_getr_autoSwDnkickdnSpd6
2250

----------------------------------

[const]
antrieb_wandler_fillrate
1000


[const]
retarder_min_einschaltspeed
502

[const]
antrieb_retarder_startdelay
0.4

[newcurve]
retarder_stufe1
[pnt]
0
0
[pnt]
10
240
[pnt]
20
480
[pnt]
30
640
[pnt]
40
700
[pnt]
50
752
[pnt]
60
744
[pnt]
70
790
[pnt]
80
836

[newcurve]
retarder_stufe2
[pnt]
0
0
[pnt]
10
194
[pnt]
20
388
[pnt]
30
550
[pnt]
40
700
[pnt]
50
750
[pnt]
60
854
[pnt]
70
990
[pnt]
80
1165

[newcurve]
retarder_stufe3
[pnt]
0
0
[pnt]
10
274
[pnt]
20
525
[pnt]
30
750
[pnt]
40
1050
[pnt]
50
1200
[pnt]
60
1329
[pnt]
70
1452
[pnt]
80
1602

[newcurve]
retarder_stufe4
[pnt]
0
0
[pnt]
10
354
[pnt]
20
662
[pnt]
30
1027
[pnt]
40
1328
[pnt]
50
1568
[pnt]
60
1804
[pnt]
70
1915
[pnt]
80
2039

[newcurve]
retarder_stufe5
[pnt]
0
0
[pnt]
10
435
[pnt]
20
800
[pnt]
30
1338
[pnt]
40
1750
[pnt]
50
2082
[pnt]
60
2229
[pnt]
70
2377
[pnt]
80
2476

[newcurve]
retarder_stufe6
[pnt]
0
0
[pnt]
10
435
[pnt]
20
800
[pnt]
30
1854
[pnt]
40
2600
[pnt]
50
2885
[pnt]
60
3011
[pnt]
70
3077
[pnt]
80
3142


[const]
antrieb_gangwahlzeit
0.5

[const]
antrieb_neutralwahlzeit
0.1

[newcurve]
antrieb_wandler_lambda

[pnt]
-2
50

[pnt]
0
8.5

[pnt]
0.5
3.1

[pnt]
0.7
0

[newcurve]
antrieb_wandler_my

[pnt]
0
5
4.65

[pnt]
0.6
1.4

[pnt]
0.7
0


[newcurve]
antrieb_reverse_torque_reduction

[pnt]
-220
0

[pnt]
0
1



[newcurve]
antrieb_wandler_lambda_r

[pnt]
0.2
-12

[pnt]
0.5
-8

[pnt]
1
-4

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_my_r

[pnt]
0.2
5

[pnt]
1.42857
0


[newcurve]
antrieb_wandler_lowrpmsoftness

[pnt]
0
0.4

[pnt]
1000
1



[newcurve]
retarder_fadein

[pnt]
0
0.3

[pnt]
0.4
1.3

[pnt]
0.6
0.8

[const]
gear_efficiency
0.95


'Actuator rate in 1/n per second (total range 0..1)

[const]
kickdown_stellglied_inc_rate
2

[const]
kickdown_stellglied_dec_rate
1

[const]
throttle_stellglied_inc_rate
1

[const]
throttle_stellglied_dec_rate
0.3

'minimum acceleration for upshift (m/s^2)

[const]
min_upshift_acceleration
-0.2






